Kuhmon kaupunki
Rakennusvalvonta	
IV - ASENNUSTEN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennushankkeeseen ryhtyvä	Puhelin	Rakennuskohde ja rakennuslupatunnus	
     	     		
IV-työnjohtaja	Puhelin	Nimikirjain lyhenne	
     	     		
IV- suunnittelija	Puhelin		
     	     		

						                pvm.    	            kuittaus 
Iv-suunnitelmien yhteensopivuus tarkastettu pääsuunnittelijan ja työmaan kanssa ja 2 sarjaa tarkastettuja piirustuksia toimitettu rakennusvalvontaan			
Asennustarvikkeiden ja käytettävien materiaalien kelpoisuus, varastointi ja työnaikainen suojaus tarkastettu			
Iv-konehuoneen asennusvalmius hyväksytty			
Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien asennustarkastus suoritettu			
Lämpö- ja paloeristeet, palopellit ja läpimenot osastoivien rakenteiden osalta tarkastettu			
Ilmanvaihtoventtiilit, siirto- ja korvausilmareitit tarkastettu			
Iv-järjestelmän huollettavuus, puhdistettavuus ja puhtaustaso tarkastettu			
Kanaviston tiiveys on mitattu tai kanavisto on asennettu tyyppihyväksytyillä osilla kumitiivistein			
Kattoläpivientien tiiveys vesikatteeseen, läpivientien tuennat
ja läpivientien korkeus vesikatolla tarkastettu			
Työmaan valmiusaste hyväksytty toimintakokeiden suoritukselle 			
Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu ja toimenpiteistä on laadittu pöytäkirja			
Iv-järjestelmien äänitasot tarkistettu, että ne ovat ohjearvojen mukaiset 			
Iv-järjestelmien käyttö- ja huolto-ohje on laadittu			
Tuleva käyttäjä on saanut riittävän käytön- ja huollonopastuksen			

			

	TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO LUOVUTETTU LOPPUKATSELMUKSESSA	
	jäljennöksen varmennus		
	pvm.                  nimenselvennys	vastaavan työnjohtajan allekirjoitus