Kuhmon kaupunki
Rakennusvalvonta	
KVV - ASENNUSTEN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennushankkeeseen ryhtyvä	Puhelin	Rakennuskohde ja lupatunnus	
     	     		
KVV-työnjohtaja		Nimikirjain lyhenne	
     	     		
KVV- suunnittelija			
     	     		

						                pvm.    	            kuittaus 
Vesi- ja viemärijohtojen suunnitelmissa sekä asennuksissa huomioitu vesi- ja viemärilaitoksen liitoslausunto  ja mahdolliset liitoslausunnossa mainitut huomautukset			
KVV- suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus tarkastettu.			
Ulkopuoliset viemärit (JV, HV) on vaaittu ja kaivojen liitoskorot on tarkistettu. 			
Jätevesien käsittelylaitteet tarkastettu (jätevesilaitoksen ulkopuolella oleva kiinteistö) 			
Ulkopuoliset vesijohdot tarkastettu 			
Sisäpuoliset viemärit tarkastettu ja huuhdeltu			
KVV- laitteet suunniteltu ja asennettu siten, että mahdolliset vuodot on helposti havaittavissa sekä
KVV- laitteiden huoltoluukut asennettu			
KVV- laitteiden läpiviennit palo- osastoivien rakenteiden osalta tarkistettu			
Sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtojen asennukset tarkastettu			
Vesijohtojen huuhtelut ja painekokeet hyväksytysti suoritettu			
Vesikalusteiden asennukset tarkastettu huomioiden takaiskuventtiili ja takaimusuojat (kts. D1)			
KVV- laitteiden loppupiirustukset tarkastettu ja varmistettu, että työaikaiset muutokset on päivitetty loppupiirustuksiin			
KVV- laitteiden käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle  			

			
  
	TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO LUOVUTETTU LOPPUKATSELMUKSESSA	
	jäljennöksen varmennus		
	pvm.                  nimenselvennys	vastaavan työnjohtajan allekirjoitus